Заключение
В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.
Отбор проб на посту осуществлялся в течение всех календарных дней с последующим осреднением данных за 20 минут и за сутки. Передача данных осуществлялась в штатном режиме.
Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, аммиаку и сероводороду не наблюдалось. 
Концентрации измеряемых веществ в анализируемом массиве данных по атмосферному воздуху были ниже соответствующих ПДКм.р. 
В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.
Выезд мобильной лаборатории ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на территорию города Гатчина был проведен 06.06.2026. Концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида 
и диоксида азота, аммиака, сероводорода в анализируемой пробе атмосферного воздуха были ниже соответствующих ПДКм.р.
Уровень загрязнения за месяц квалифицировался как низкий, так как значение СИ составило менее 1, а НП равен 0 (в связи с отсутствием превышений ПДКм.р.).

Характеристика загрязненности воздуха на посту

	Город – Гатчина
	Год 2026
	Месяц   июнь

	SkatStantion232 (Гатчина) (GMT +3)
	Количество постов в городе 1



	Шифр примеси
	Число наблю-дений
	Концентрация, мг/м3
	Средне-квадра-тичное откло-нение, мг/м3
	Коэффи-циент вариации
	Повторяе-мость, %
	Число случаев превышения ПДК
	ИЗА

	
	
	средняя
	максимальная
	
	
	>ПДК
	> 5 ПДК
	ПДК
	5 ПДК
	10 ПДК
	

	
	
	
	значение
	дата
	срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO2 (002)
	2160
	0,001
	0,005
		02.06

	02.06

	02.06

	04.06

	04.06

	04.06

	04.06

	20.06

	20.06

	20.06

	20.06

	20.06

	20.06

	20.06

	20.06

	20.06

	20.06



		5:00

	5:20

	5:40

	21:20

	21:40

	22:20

	23:20

	17:20

	17:40

	18:00

	18:20

	18:40

	19:20

	19:40

	20:00

	20:20

	20:40



	0,001
	1,57
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	CO (004)
	2160
	0,12
	0,8
	03.06
03.06
	21:20
22:00
	0,09
	0,80
	0
	0
	0
	0
	0
	0,06

	NO2 (005)
	2160
	0,02
	0,095
	05.06
	21:40
	0,01
	0,74
	0
	0
	0
	0
	0
	0,44

	NO (006)
	2160
	0,004
	0,085
	02.06
	06:00
	0,008
	1,86
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07

	H2S (008)
	2160
	0,0005
	0,0032
	02.06
02.06
	04:00
[bookmark: _GoBack]05:00
	0,0006
	1,20
	0
	0
	0
	0
	0
	0,16

	NH3 (019)
	2160
	0,008
	0,035
	24.06
	15:40
	0,005
	0,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0,25

	СИ (диоксид азота)=0,5    НП=0   Уровень загрязнения: низкий 



* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:
· низкий — менее или равен 5
· повышенный — от 5 до 7
· высокий — от 7 до 14
· очень высокий — больше или равен 14
