Заключение
В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.
Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме непрерывно в течение всех календарных дней. 
Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и пыли общей не наблюдалось. Было зафиксировано 
3 случая превышения ПДКм.р. по показателю оксид азота. Повторяемость случаев превышения 
по оксиду азота 1 ПДКм.р. составила менее 1 % от общего количества проб.
Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию города Кудрово был проведен 29 июня 2026 года по адресу Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 8. По полученным данным экспедиционного наблюдения, случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.
В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.
На основании всех полученных за исследуемый период данных, степень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения стационарного поста может быть охарактеризована, 
как «низкая».
Характеристика загрязненности воздуха на посту

	Город – Кудрово
	Год 2026
	Месяц  июнь

	SkatStantion240 (Кудрово) (GMT +3)
	Количество постов в городе 1



	Шифр примеси
	Число наблю-дений
	Концентрация, мг/м3
	Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3
	Коэф-фициент вариа-ции
	Повторяе-мость, %
	Число случаев превышения ПДК
	ИЗА

	
	
	средняя
	максимальная
	
	
	>
ПДК
	> 5 ПДК
	ПДК
	5 
ПДК
	10 
ПДК
	

	
	
	
	значение
	дата
	срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пыль общая (001)
	2160
	0,03
	0,137
	28.06
	03:00
	0,01
	0,51
	0
	0
	0
	0
	0
	0,17

	SO2 (002)
	2160
	0,0003
	0,012
	17.06
	16:40
	0,001
	2,29
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	CO (004)
	2160
	0,15
	1,5
	02.06
	01:00 01:20
	0,19
	1,24
	0
	0
	0
	0
	0
	0,08

	NO2 (005)
	2160
	0,03
	0,119
	05.06
	22:40
	0,02
	0,52
	0
	0
	0
	0
	0
	0,33

	NO (006)
	2160
	0,02
	0,473
	02.06
	01:00
	0,05
	2,59
	0
	0
	3
	0
	0
	0,32

	H2S (008)
	2160
	0,0003
	0,0031
	02.06
	01:20
	0,0004
	1,08
	0
	0
	0
	0
	0
	0,10

	NH3 (019)
	2160
	0,0002
	0,008
	09.06 
	20:40
	0,001
	3,16
	0
	0
	0
	0
	0
	0,006

	СИ (оксид азота) – 1,2  НП=0   Уровень загрязнения: низкий



[bookmark: _GoBack]* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:
· низкий — менее или равен 5
· повышенный — от 5 до 7
· высокий — от 7 до 14
· очень высокий — больше или равен 14

