Заключение
В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.
Отбор проб на посту осуществлялся в течение всех календарных дней с последующим осреднением данных за 20 минут и за сутки. Передача данных осуществлялась в штатном режиме. 
Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, аммиаку и аэрозольным частицам различного происхождения 
(общая пыль) не наблюдалось. В июне было зафиксировано 16 случаев превышения ПДКм.р. 
по сероводороду до 3,1 раза. 
В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.  
Выезд мобильной лаборатории ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на территорию города Сланцы был проведен 02.06.2026. Концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида 
и диоксида азота, аммиака, сероводорода и взвешенных веществ в анализируемой пробе атмосферного воздуха были ниже соответствующих ПДКм.р.  
Уровень загрязнения за месяц квалифицировался как «повышенный», так как значение СИ (сероводород) составило 3,1; НП менее 1%.

Характеристика загрязненности воздуха на посту

	Город – Сланцы
	Год 2026
	Месяц          июнь

	SkatStantion244 (Сланцы) (GMT +3)
	Количество постов в городе 1



	Шифр примеси
	Число наблю-дений
	Концентрация, мг/м3
	Средне-квадра-тичное откло-нение, мг/м3
	Коэффи-циент вариации
	Повторяе-мость, %
	Число случаев превышения ПДК
	ИЗА

	
	
	средняя
	максимальная
	
	
	>ПДК
	> 5 ПДК
	ПДК
	5 ПДК
	10 ПДК
	

	
	
	
	значение
	дата
	срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пыль общая (001)
	2160
	0,08
	0,305
	18.06
	23:00
	0,02
	0,19
	0
	0
	0
	0
	0
	1,10

	SO2 (002)
	2160
	0,0005
	0,028
	25.06
	09:20
	0,001
	2,60
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	CO (004)
	2160
	0,06
	1,1
	19.06
	23:40
	0,11
	1,91
	0
	0
	0
	0
	0
	0,03

	NO2 (005)
	2160
	0,01
	0,069
	11.06
	22:20
	0,008
	0,81
	0
	0
	0
	0
	0
	0,25

	NO (006)
	2160
	0,0004
	0,14
	08.06
	05:20
	0,004
	9,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	H2S (008)
	2160
	0,0004
	0,0246
	07.06
	21:40
	0,001
	3,25
	1
	0
	16
	0
	0
	0,12

	NH3 (019)
	2160
	0,002
	0,049
	09.06
	02:40
	0,002
	1,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07

	СИ (сероводород) = 3,1    НП<1    Уровень загрязнения: повышенный



* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:
· [bookmark: _GoBack]низкий — менее или равен 5
· повышенный — от 5 до 7
· высокий — от 7 до 14
· очень высокий — больше или равен 14
