Заключение
В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.
Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме 
в течение всех календарных дней непрерывно.
Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку и пыли общей не наблюдалось. Было зафиксировано 36 случаев превышения ПДКм.р. по показателю сероводород. Повторяемость случаев превышения 
по сероводороду 1 ПДКм.р. составила менее 2 % от общего количества проб.
Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию городского поселения Янино-1 был проведен 29 июня 2026 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 19. По полученным данным экспедиционного наблюдения случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.
В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.
В связи с повышенной частотой (36) выявления превышений ПДК концентрации сероводорода (008) в атмосферном воздухе по данным стационарного поста и зафиксированным наибольшим единичным индексом загрязнения (СИ), превышающим 2; степень загрязнения атмосферного воздуха на стационарном посту в июне 2026 года может быть охарактеризована, 
как «повышенная».

Характеристика загрязненности воздуха на посту
	Гп Янино-1
	Год 2026
	Месяц         июнь

	SkatStantion239 (Янино) (GMT +3)
	Количество постов в городе 1



	Шифр примеси
	Число наблю-дений
	Концентрация, мг/м3
	Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3
	Коэффи-циент вариации
	Повторяе-мость, %
	Число случаев превышения ПДК
	ИЗА

	
	
	средняя
	максимальная
	
	
	>
ПДК
	> 5 ПДК
	ПДК
	5 
ПДК
	10 
ПДК
	

	
	
	
	значение
	дата
	срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пыль общая (001)
	2160
	0,06
	0,207
	05.06 
	11:00
	0,02
	0,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0,39

	SO2 (002)
	2160
	0,004
	0,096
	05.06
	08:00
	0,01
	1,85
	0
	0
	0
	0
	0
	0,08

	CO (004)
	2160
	0,07
	1,2
	22.06
	18:40
	[bookmark: _GoBack]0,14
	1,87
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04

	NO2
 (005)
	2160
	0,03
	0,104
	05.06 
	22:00 22:20
	0,02
	0,53
	0
	0
	0
	0
	0
	0,31

	NO
 (006)
	2160
	0,01
	0,234
	25.06
	03:40
	0,03
	2,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0,24

	H2S (008)
	2160
	0,001
	0,022
	26.06
	03:00
	0,002
	2,32
	2
	0
	36
	0
	0
	0,31

	NH3
(019)
	2160
	0,0002
	0,019
	11.06
	03:00
	0,001
	4,14
	0
	0
	0
	0
	0
	  0,01

	СИ (сероводород) – 2,8   НП = 2   Уровень загрязнения: повышенный



* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:
· низкий — менее или равен 5
· повышенный — от 5 до 7
· высокий — от 7 до 14
· очень высокий — больше или равен 14
