Заключение
Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме непрерывно в течение всех календарных дней. 
В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.
Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и пыли общей не наблюдалось.
Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию города Кудрово был проведен 30 июля 2026 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 8. По полученным данным экспедиционного наблюдения, случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.
В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.
[bookmark: _GoBack]На основании всех полученных за исследуемый период данных, степень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения стационарного поста может быть охарактеризована, 
как «низкая».
Характеристика загрязненности воздуха на посту

	Город – Кудрово
	Год 2026
	Месяц   июль

	SkatStantion240 (Кудрово) (GMT +3)
	Количество постов в городе 1



	Шифр примеси
	Число наблю-дений
	Концентрация, мг/м3
	Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3
	Коэф-фициент вариа-ции
	Повторяе-мость, %
	Число случаев превышения ПДК
	ИЗА

	
	
	средняя
	максимальная
	
	
	>
ПДК
	> 5 ПДК
	ПДК
	5 
ПДК
	10 
ПДК
	

	
	
	
	значение
	дата
	срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пыль общая (001)
	2232
	0,02
	0,126
	26.07
	07:00
	0,01
	0,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0,15

	SO2 (002)
	2232
	0,0004
	0,012
	26.07
	07:00
	0,001
	2,24
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	CO (004)
	2232
	0,12
	1,4
	17.07
	22:40 23:00
	0,16
	1,31
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07

	NO2 (005)
	2232
	0,03
	0,098
	17.07
	22:00
	0,01
	0,55
	0
	0
	0
	0
	0
	0,27

	NO (006)
	2232
	0,01
	0,291
	17.07
	23:00
	0,04
	2,61
	0
	0
	0
	0
	0
	0,23

	H2S (008)
	2232
	0,0003
	0,0024
	31.07
	07:00
	0,0004
	1,15
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09

	NH3 (019)
	2232
	0,0001
	0,012
	10.07 
	14:00
	0,001
	3,74
	0
	0
	0
	0
	0
	0,004

	СИ (оксид азота) – 0,7   НП=0   Уровень загрязнения: низкий



* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:
· низкий — менее или равен 5
· повышенный — от 5 до 7
· высокий — от 7 до 14
· очень высокий — больше или равен 14

