Заключение

Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме 
в течение всех календарных дней непрерывно. 
В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.
Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду азота, аммиаку, сероводороду и пыли общей не наблюдалось. Было зафиксировано 16 случаев превышения ПДКм.р. по показателю оксид углерода и 1 случай превышения ПДКм.р. по показателю диоксид азота. Повторяемость случаев превышения по оксиду углерода ПДКм.р. составила 1% от общего количества проб, по диоксиду азота – менее 1%.
Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию города Пикалево был проведен 31 июля 2026 года по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 2. По полученным данным экспедиционного наблюдения, случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.
В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, на получаемые результаты.
На основании всех полученных за исследуемый период данных, степень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения стационарного поста может быть охарактеризована, 
как «повышенная».
Характеристика загрязненности воздуха на посту

	Город – Пикалево
	Год 2026
	Месяц      июль

	SkatStantion243 (Пикалево) (GMT +3)
	Количество постов в городе 1



	Шифр примеси
	Число наблю-дений
	Концентрация, мг/м3
	Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3
	Коэф-фициент вариа-ции
	Повторяе-мость, %
	Число случаев превышения ПДК
	ИЗА

	
	
	средняя
	максимальная
	
	
	>
ПДК
	> 5 ПДК
	ПДК
	5 
ПДК
	10 
ПДК
	

	
	
	
	значение
	дата
	срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пыль общая (001)
	2232
	0,04
	0,049
	29.07
	15:40
	0,002
	0,04
	0
	0
	0
	0
	0
	0,28

	SO2 (002)
	2232
	0,001
	0,084
	01.07
	04:20
	0,003
	3,88
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	CO (004)
	2232
	0,71
	7,7
	12.07
	11:40
	0,82
	1,17
	1
	0
	16
	0
	0
	0,29

	NO2 (005)
	2232
	0,01
	0,438
	01.07
	15:40
	0,01
	1,41
	0
	0
	1
	0
	0
	0,08

	NO (006)
	2232
	0,001
	0,082
	01.07
	15:00
	0,004
	3,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0,02

	H2S (008)
	2232
	0,0002
	0,0017
	11.07
	14:00 
	0,0003
	1,11
	0
	0
	0
	0
	0
	0,06

	NH3 (019)
	2232
	0,003
	0,065
	01.07
	15:00
	[bookmark: _GoBack]0,004
	1,59
	0
	0
	0
	0
	0
	0,04

	СИ (диоксид азота) – 2,2  НП=1 Уровень загрязнения: повышенный



* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:
· низкий — менее или равен 5
· повышенный — от 5 до 7
· высокий — от 7 до 14
· очень высокий — больше или равен 14

