Заключение

Отбор проб на посту осуществлялся в течение всех календарных дней с последующим осреднением данных за 20 минут и за сутки. Передача осуществлялась в штатном режиме, 
за исключением периода 27 июля с 19:00 до 22:00 МСК (наблюдались перебои при передаче данных). 
В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было. 
Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, аммиаку и аэрозольным частицам различного происхождения 
(общая пыль) не наблюдалось. В июле был зафиксирован 1 случай превышения ПДКм.р. 
по сероводороду до 1,6 раза. 
В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.  
Выезд мобильной лаборатории ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на территорию города Сланцы был проведен 17.07.2026. Концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида 
и диоксида азота, аммиака, сероводорода и взвешенных веществ в анализируемой пробе атмосферного воздуха были ниже соответствующих ПДКм.р.  
Уровень загрязнения за месяц квалифицировался как низкий, так как значение СИ составило 1,6; а НП менее 1%.

Характеристика загрязненности воздуха на посту

	Город – Сланцы
	Год 2026
	Месяц          июль

	SkatStantion244 (Сланцы) (GMT +3)
	Количество постов в городе 1



	Шифр примеси
	Число наблю-дений
	Концентрация, мг/м3
	Средне-квадра-тичное откло-нение, мг/м3
	Коэффи-циент вариации
	Повторяе-мость, %
	Число случаев превышения ПДК
	ИЗА

	
	
	средняя
	максимальная
	
	
	>ПДК
	> 5 ПДК
	ПДК
	5 ПДК
	10 ПДК
	

	
	
	
	значение
	дата
	срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пыль общая (001)
	2226
	0,08
	0,213
	29.07
	23:20
	0,01
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0
	 1,10   

	SO2 (002)
	2225
	0,0004
	0,016
	23.07
	10:00
	0,001
	2,75
	0
	0
	0
	0
	0
	 0,01   

	CO (004)
	2228
	0,05
	1,1
	16.07
	09:00
	0,09
	1,71
	0
	0
	0
	0
	0
	 0,03   

	NO2 (005)
	2227
	0,008
	0,058
	17.07
	22:20
	0,006
	0,79
	0
	0
	0
	0
	0
	 0,21   

	NO (006)
	2227
	0,0005
	0,084
	30.07
	23:20
	0,003
	6,60
	0
	0
	0
	0
	0
	 0,01   

	H2S (008)
	2225
	0,0004
	0,0125
	30.07
	20:20
	0,001
	1,75
	0
	0
	1
	0
	0
	 0,12   

	NH3 (019)
	2227
	0,001
	0,012
	20.07
	06:00
	[bookmark: _GoBack]0,001
	0,93
	0
	0
	0
	0
	0
	 0,06   

	СИ (сероводород) = 1,6    НП=0    Уровень загрязнения: низкий



* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:
· низкий — менее или равен 5
· повышенный — от 5 до 7
· высокий — от 7 до 14
· очень высокий — больше или равен 14
