Заключение
Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме непрерывно, за исключением периода отсутствия данных с газоанализатора диоксида серы – 
с 24.07.2026 15:00 МСК по 27.07.2026 14:40 МСК, сероводорода – с 24.07.2026 12:20 МСК 
по 27.07.2026 15:00 МСК.
В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.
Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку и пыли общей не наблюдалось. Было зафиксировано 33 случая превышения ПДКм.р. по показателю сероводород. Повторяемость случаев превышения 
по сероводороду ПДКм.р. составила 2 % от общего количества проб.
Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию городского поселка Янино-1 был проведен 30 июля 2026 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 19. По полученным данным экспедиционного наблюдения случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.
[bookmark: _GoBack]В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.
В связи с повышенной частотой (33) выявления превышений ПДКм.р. концентрации сероводорода (008) в атмосферном воздухе по данным стационарного поста и зафиксированным наибольшим единичным индексом загрязнения (СИ), равному 1,6; степень загрязнения атмосферного воздуха на стационарном посту в июле 2026 года может быть охарактеризована, 
как «повышенная».

Характеристика загрязненности воздуха на посту
	гп. Янино-1
	Год 2026
	Месяц         июль

	SkatStantion239 (Янино) (GMT +3)
	Количество постов в городе 1



	Шифр примеси
	Число наблю-дений
	Концентрация, мг/м3
	Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3
	Коэф-фи-циент вариа-ции
	Повторяе-мость, %
	Число случаев превышения ПДК
	ИЗА
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	максимальная
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ПДК
	> 5 ПДК
	ПДК
	5 
ПДК
	10 
ПДК
	

	
	
	
	значение
	дата
	срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пыль общая (001)
	2232
	0,06
	0,166
	10.07 
	15:00
	0,01
	0,19
	0
	0
	0
	0
	0
	0,38

	SO2 (002)
	2062
	0,01
	0,193
	27.07
	17:40
	0,01
	2,34
	0
	0
	0
	0
	0
	0,12

	CO (004)
	2232
	0,08
	1
	24.07
	20:40 21:40
	0,16
	1,92
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05

	NO2
 (005)
	2232
	0,02
	0,097
	17.07 
	22:20
	0,02
	0,65
	0
	0
	0
	0
	0
	0,24

	NO
 (006)
	2232
	0,01
	0,162
	10.07
	06:20
	0,02
	1,71
	0
	0
	0
	0
	0
	0,17

	H2S (008)
	2019
	0,001
	0,013
	31.07
	03:40
	0,002
	2,35
	2
	0
	33
	0
	0
	0,25

	NH3
(019)
	2232
	0,0002
	0,029
	07.07
	23:00
	0,001
	4,53
	0
	0
	0
	0
	0
	  0,01

	СИ (сероводород) – 1,6   НП = 2   Уровень загрязнения: повышенный



* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:
· низкий — менее или равен 5
· повышенный — от 5 до 7
· высокий — от 7 до 14
· очень высокий — больше или равен 14
