Заключение
Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме 
в течение всех календарных дней непрерывно.
В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.
Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, аммиаку и пыли общей не наблюдалось. Было зафиксировано 145 случаев превышения ПДКм.р. по показателю сероводород и 1 случай превышения ПДКм.р. по показателю оксид азота. Повторяемость случаев превышения по сероводороду 1 ПДКм.р. составила 7 % 
от общего количества проб, по оксиду азота – менее 1 %.
Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию городского поселка Янино-1 был проведен 14 сентября 2026 года и 29 сентября 2026 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 19. По полученным данным экспедиционного наблюдения случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.
В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.
В связи с высокой частотой (145) выявления превышений ПДКм.р. концентрации сероводорода (008) в атмосферном воздухе по данным стационарного поста и зафиксированным наибольшим единичным индексом загрязнения (СИ), равному 6,1; степень загрязнения атмосферного воздуха на стационарном посту в сентябре 2026 года может быть охарактеризована, 
как «высокая».

Характеристика загрязненности воздуха на посту
	гп. Янино-1
	Год 2026
	Месяц         сентябрь

	SkatStantion239 (Янино) (GMT +3)
	Количество постов в городе 1



	Шифр примеси
	Число наблю-дений
	Концентрация, мг/м3
	Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3
	Коэф-фи-циент вариа-ции
	Повторяе-мость, %
	Число случаев превышения ПДК
	ИЗА
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	максимальная
	
	
	>
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	> 5 ПДК
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	5 
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	10 
ПДК
	

	
	
	
	значение
	дата
	срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пыль общая (001)
	2160
	0,05
	0,069
	01.09 02.09 29.09
	23:20 11:20    02:00
	0,004
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0
	0,32

	SO2 (002)
	2160
	0,005
	0,035
	15.09
	13:20
	0,01
	1,17
	0
	0
	0
	0
	0
	0,10

	CO (004)
	2160
	0,14
	1,9
	15.09
	08:00 08:20
	0,24
	1,67
	0
	0
	0
	0
	0
	0,08

	NO2
 (005)
	2160
	0,03
	0,094
	10.09 
	17:40
	[bookmark: _GoBack]0,02
	0,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0,33

	NO
 (006)
	2160
	0,03
	0,434
	15.09 
	08:20
	0,05
	1,77
	0
	0
	1
	0
	0
	0,44

	H2S (008)
	2160
	0,002
	0,0491
	06.09 
	02:20
	0,004
	2,50
	7
	0
	145
	1
	0
	0,80

	NH3
(019)
	2160
	0,0002
	0,017
	11.09 
	09:00
	0,001
	4,34
	0
	0
	0
	0
	0
	  0,01

	СИ (сероводород) – 6,1    НП = 7   Уровень загрязнения: высокий



* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:
· низкий — менее или равен 5
· повышенный — от 5 до 7
· высокий — от 7 до 14
· очень высокий — больше или равен 14
