Заключение

Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме 
в течение всех календарных дней непрерывно, за исключением отсутствия данных с анализатора пыли в 19:00 МСК 12.10.2026. 
В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.
Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по оксиду углерода, диоксиду серы, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и пыли общей не наблюдалось.
Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию города Пикалево был проведен 30.10.2026 по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 2. По полученным данным экспедиционного наблюдения, случаев превышения ПДКм.р. по оксиду углерода, диоксиду серы, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.
В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, на получаемые результаты. 
На основании всех полученных за исследуемый период данных, степень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения стационарного поста может быть охарактеризована, 
как «низкая». 
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	Город – Пикалево
	Год 2026
	Месяц      октябрь

	SkatStantion243 (Пикалево) (GMT +3)
	Количество постов в городе 1



	Шифр примеси
	Число наблю-дений
	Концентрация, мг/м3
	Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3
	Коэф-фициент вариа-ции
	Повторяе-мость, %
	Число случаев превышения ПДК
	ИЗА

	
	
	средняя
	максимальная
	
	
	>
ПДК
	> 5 ПДК
	ПДК
	5 
ПДК
	10 
ПДК
	

	
	
	
	значение
	дата
	срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пыль общая (001)
	2231
	0,02
	0,246
	01.10
	21:20
	0,02
	0,87
	0
	0
	0
	0
	0
	0,13

	SO2 (002)
	2232
	0,002
	0,013
	02.10 14.10
	15:00 6:00
	0,003
	1,11
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05

	CO (004)
	2232
	0,59
	2,7
	19.10
	20:40
	0,25
	0,42
	0
	0
	0
	0
	0
	0,25

	NO2 (005)
	2232
	0,01
	0,063
	19.10
	18:00
	0,009
	0,90
	0
	0
	0
	0
	0
	0,10

	NO (006)
	2232
	0,004
	0,247
	19.10
	7:00
	0,015
	3,84
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07

	H2S (008)
	2232
	0,0003
	0,0022
	18.10 30.10 30.10 30.10
	9:00  8:20 8:40 9:40
	0,0004
	1,47
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07

	NH3 (019)
	2232
	0,0003
	0,003
	01.10 01.10 10.10 10.10 12.10 12.10 14.10 16.10 18.10 23.10
	12:20 12:40    3:00  
4:40 20:00 22:20 4:00 20:20 19:40 10:20 
	0,001
	1,95
	0
	0
	0
	0
	0
	0,01

	СИ (оксид азота) – 0,6   НП=0    Уровень загрязнения: низкий



* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:
· низкий — менее или равен 5
· повышенный — от 5 до 7
· высокий — от 7 до 14
· очень высокий — больше или равен 14

