Заключение

Отбор проб на посту осуществлялся в течение всех календарных дней с последующим осреднением данных за 20 минут и за сутки. Передача данных осуществлялась в штатном режиме.
В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было. 
Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду и оксиду азота, аммиаку и сероводороду не наблюдалось. 
Концентрации измеряемых веществ в анализируемом массиве данных по атмосферному воздуху были ниже соответствующих ПДКм.р. 
В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.
Выезд мобильной лаборатории ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на территорию города Гатчина был проведен 18.08.2026. Концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида 
и диоксида азота, аммиака, сероводорода в анализируемой пробе атмосферного воздуха были ниже соответствующих ПДКм.р.
Уровень загрязнения за месяц квалифицировался как низкий, так как значение СИ составило менее 1, а НП равен 0 (в связи с отсутствием превышений ПДКм.р.).

Характеристика загрязненности воздуха на посту

	Город – Гатчина
	Год 2026
	Месяц   август

	SkatStantion232 (Гатчина) (GMT +3)
	Количество постов в городе 1



	Шифр примеси
	Число наблю-дений
	Концентрация, мг/м3
	Средне-квадра-тичное откло-нение, мг/м3
	Коэффи-циент вариации
	Повторяе-мость, %
	Число случаев превышения ПДК
	ИЗА

	
	
	средняя
	максимальная
	
	
	>ПДК
	> 5 ПДК
	ПДК
	5 ПДК
	10 ПДК
	

	
	
	
	значение
	дата
	срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO2 (002)
	2232
	0,0002
	0,02
	11.08
	10:40
	0,001
	3,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0,004

	CO (004)
	2232
	0,18
	1,10
	28.08
	11:00
	0,13
	0,75
	0
	0
	0
	0
	0
	[bookmark: _GoBack]0,09

	NO2 (005)
	2232
	0,02
	0,186
	29.08
	22:00
	0,02
	0,83
	0
	0
	0
	0
	0
	0,49

	NO (006)
	2232
	0,01
	0,125
	05.08
	06:40
	0,01
	1,88
	0
	0
	0
	0
	0
	0,13

	H2S (008)
	2232
	0,0006
	0,0039
	19.08
23.08
	01:20
13:00
	0,001
	1,17
	0
	0
	0
	0
	0
	0,21

	NH3 (019)
	2232
	0,008
	0,065
	03.08
	02:00
	0,008
	1,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0,24

	СИ (диоксид азота)=0,9   НП=0   Уровень загрязнения: низкий 



* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:
· низкий — менее или равен 5
· повышенный — от 5 до 7
· высокий — от 7 до 14
· очень высокий — больше или равен 14
