Заключение
Отбор проб на автоматическом стационарном посту осуществлялся в штатном режиме 
в течение всех календарных дней непрерывно.
В период наблюдений случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха зафиксировано не было.
Подтвержденных случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку и пыли общей не наблюдалось. Было зафиксировано 36 случаев превышения ПДКм.р. по показателю сероводород. Повторяемость случаев превышения 
по сероводороду ПДКм.р. составила 2 % от общего количества проб.
Выезд специалистов экологической лаборатории ООО «Аналитик.Лаб» на территорию городского поселка Янино-1 был проведен 31 августа 2026 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, д. 19. По полученным данным экспедиционного наблюдения случаев превышения ПДКм.р. по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду и взвешенным веществам не выявлено.
В этом диапазоне погрешности газоанализаторов очень велики по отношению к значению полученного результата измерений. Это необходимо учитывать при проведении анализа, 
так как возрастает степень влияния случайных факторов, порождающих погрешности измерений, 
на получаемые результаты.
В связи с повышенной частотой (36) выявления превышений ПДКм.р. концентрации сероводорода (008) в атмосферном воздухе по данным стационарного поста и зафиксированным наибольшим единичным индексом загрязнения (СИ), равному 1,7; степень загрязнения атмосферного воздуха на стационарном посту в августе 2026 года может быть охарактеризована, 
как «повышенная».

Характеристика загрязненности воздуха на посту
	гп. Янино-1
	Год 2026
	Месяц         август

	SkatStantion239 (Янино) (GMT +3)
	Количество постов в городе 1



	Шифр примеси
	Число наблю-дений
	Концентрация, мг/м3
	Средне-квадра-тичес-кое откло-нение, мг/м3
	Коэф-фи-циент вариа-ции
	Повторяе-мость, %
	Число случаев превышения ПДК
	ИЗА
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	максимальная
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	> 5 ПДК
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	5 
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ПДК
	

	
	
	
	значение
	дата
	срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пыль общая (001)
	2232
	0,05
	0,121
	06.08
	14:20
	0,01
	0,16
	0
	0
	0
	0
	0
	0,33

	SO2 (002)
	2232
	0,005
	0,094
	06.08
	06:20
	0,01
	1,61
	0
	0
	0
	0
	0
	0,09

	CO (004)
	2232
	0,10
	2
	27.08
	07:40
	0,18
	1,79
	0
	0
	0
	0
	0
	0,06

	NO2
 (005)
	2232
	0,03
	0,087
	01.08 
	23:00
	0,01
	0,52
	0
	0
	0
	0
	0
	0,29

	NO
 (006)
	2232
	0,02
	0,346
	26.08
	07:20
	0,04
	2,14
	0
	0
	0
	0
	0
	0,27

	H2S (008)
	2232
	0,001
	0,0138
	06.08
	03:20
	0,002
	1,84
	2
	0
	36
	0
	0
	[bookmark: _GoBack]0,41

	NH3
(019)
	2232
	0,0001
	0,007
	05.08 27.08
	17:20 20:40
	0,0005
	3,91
	0
	0
	0
	0
	0
	  0,004

	СИ (сероводород) – 1,7 НП = 2 Уровень загрязнения: повышенный



* ИЗА – индекс загрязнения атмосферы. В зависимости от значения ИЗА выделяют следующие уровни загрязнения воздуха:
· низкий — менее или равен 5
· повышенный — от 5 до 7
· высокий — от 7 до 14
· очень высокий — больше или равен 14
